Allegato Tecnico n. 7 - RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
(da allegare alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica)

Ambito di applicazione
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 t/anno.
Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l’attività descritta nella dicitura dello stesso

Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata). 
Quantità in kg/anno:  indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista 
Quantità di solvente in kg/anno:  indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista (attività nuova: Prevista).
N.B. Nell’ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con 1 asterisco.
Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente 
in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista	
•	□ 1.1. Prodotti vernicianti: a base COV (Composti Organici Volatili) (*) 	 □ SI □ NO					
•	□ 1.2. Prodotti vernicianti: a base acqua (*) 	 □ SI □ NO					
•	□ 2. Diluenti per la preparazione dei P.V. (*) 	 □ SI □ NO					
•	□ 3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature (*) 	 □ SI □ NO					
Quantità totale annua di solvente (*) kg ________	
* Concorrono al limite per il solvente di 15 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no 
E n. (Emissione numero...): indicare l’emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). Ad ogni emissione deve corrispondere un camino all’esterno. Dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni o più fasi possono essere convogliate allo stesso camino, se tecnologicamente possibile. L’emissione è obbligatoria per le fasi indicate nella tabella “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” dell’Allegato Tecnico.
Nuova: barrare se l’emissione è nuova sì/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare sì/no se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alla DGR 13943/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
(*)	
•	A. Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno vergine	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI □ NO		    □ NO □ SI Sigla …….…	
•	B. Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno verniciato/materiali compositi	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI □ NO		    □ NO □ SI Sigla …….…	
•	C. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI □ NO		    □ NO □ SI Sigla …….…	
•	D.1. Applicazione dei P.V.: a spruzzo	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI □ NO		    □ NO □ SI Sigla …….…	
•	D.2. Applicazione dei P.V.: a rullo manuale, pennello ed assimilabili	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI □ NO		    □ NO □ SI Sigla …….…	
•	D.3. Applicazione dei P.V.: a spalmatura	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI □ NO		    □ NO □ SI Sigla …….…	
•	D.4. Applicazione dei P.V.: a velatura	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI □ NO		    □ NO □ SI Sigla …….…	
•	D.5. Applicazione dei P.V.: ad immersione/impregnazione	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI □ NO		    □ NO □ SI Sigla …….…	
•	D.6. Applicazione dei P.V.: a pioggia  (flow-coating)	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI □ NO		    □ NO □ SI Sigla …….…	
•	E. Appassimento/essiccazione	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI □ NO		    □ NO □ SI Sigla …….…	
•	F. Pulizia delle attrezzature	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI □ NO		    □ NO □ SI Sigla …….…	
(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943/2003 “Migliori tecnologie disponibili” e successive modifiche ed integrazioni.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere: 
-	istallato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce ”Limiti” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;
-	individuato nell'ambito della voce “Tipologia impianto di abbattimento” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;
-	conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell’1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Data                                                                                                            (Timbro della Ditta e firma del gestore)