istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di insediamenti isolati inferiori a 200 a. e.

marca da bollo da
€ 16,00

							  Alla Provincia di Sondrio
	Servizio Ambiente
	Via XXV Aprile, 22 
23100 Sondrio

Il sottoscritto ............................................. nato a ............................. il ..../..../........ e residente a ...........................................................................  in via ........................................................ n° ........... tel …............................ fax .....................................e-mail/pec................................................................................
in qualità di titolare dell’insediamento isolato ad uso* …....................................................... sito a ….........................................................................loc. …..........................................................  via …............................................  n° …............ foglio …............. mappale …........................................ 
CHIEDE 
il rilascio, ai sensi dell’art. 23 del R.R. 6 del 29 marzo 2019, dell’autorizzazione allo scarico/della modifica dell’aut. n° …..del…… per le acque reflue domestiche .
□  Sul suolo/negli strati superficiali del sottosuolo(sul/i mappali)……………………………………
□ in corpo idrico superficiale, qualora siano verificate le condizioni dell’art. 6 lett. b) e c) del R.R. 6/19 che devono essere documentate nella relazione tecnica.
All’uopo allega:
•	2 marche da bollo da € 16,00 (di cui una applicata sul presente foglio);
•	la ricevuta del versamento di € 120,00 intestato a codesta Provincia  (vedi allegato);
•	la relazione tecnica (una copia) con le informazioni di cui allegato M del  R.R. citato, comprensiva delle scelte progettuali adottate, della descrizione  dei sistemi di trattamento utilizzati e del dimensionamento, del sistema di approvvigionamento idrico utilizzato  e della verifica circa l’assenza di interferenze tra lo scarico e le eventuali opere destinate ad approvvigionamento idropotabile;
•	gli elaborati grafici (una copia) con le informazioni di cui all’allegato M del R.R. citato e di cui all’allegato “istruzioni all’istanza”;
•	una copia della valutazione d’incidenza o della esclusione dalla valutazione d’incidenza nel caso necessiti oppure la dichiarazione che lo scarico non è in zona SIC o ZPS;
•	la dichiarazione che l’insediamento è ubicato esternamente ad agglomerati o che non sussistono le condizioni di cui all’art. 5 comma 5 del RR 6 del 29 Marzo 2019.

Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – pubblicata sul sito internet della Provincia  - e di essere informato del fatto che il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dalla Provincia di Sondrio per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previste da obblighi di legge.

Luogo e data                                                                               Il richiedente
….................................................................                                …...................................................

* indicare in caso di uso residenziale se trattasi di abitazione principale o di seconda casa con  utilizzo saltuario

Istruzioni

istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di insediamenti isolati inferiori 
a 200 a. e
-	Istanza (vedi facsimile).
-	Versamento di € 120,00 con causale “rilascio autorizzazione allo scarico” intestato alla Provincia di Sondrio servizio tesoreria via XXV Aprile,22 23100 Sondrio tramite c/c presso la banca Popolare di Sondrio (IBAN IT 86 S 05696 11000 000002935X25)
-	La domanda di autorizzazione per nuovo scarico / modifica di scarico esistente proveniente da un insediamento isolato deve contenere le generalità e il domicilio del titolare dello scarico, l’ubicazione dell’insediamento da cui lo scarico stesso si origina e l’ubicazione dello scarico (coordinate WGS84), il relativo volume e una descrizione sommaria del medesimo, precisando in particolare il numero delle unità immobiliari che lo compongono, il numero di persone che si prevede possano risiedere nell’insediamento e gli abitanti equivalenti stimati per le acque reflue provenienti dalle eventuali unità immobiliari adibite a servizi, la natura del recapito nonché gli ulteriori elementi che l’autorità competente ritenga occorrenti.
-	Per quanto riguarda il sistema di approvvigionamento idrico la relazione tecnica dovrà  specificare se questo avviene da pubblico acquedotto o se l'approvvigionamento è autonomo (in tal caso dovrà essere trasmessa copia dell'autorizzazione/concessione all'utilizzo delle acque o copia della richiesta di autorizzazione in corso di istruttoria presso l'ente competente).
-	titolo di proprietà o di diritto d’uso dei mappali interessati dalle opere di scarico;
-	 Documentazione fotografica del luogo, localizzazione e coordinate dei/dei sistema/i di trattamento degli  scarichi (UTM - WGS84 - Fuso 32N) utilizzando la mappa scarichi consultabile al link:
https://provinciaso.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ecebcf89f97f441992590a034a83c7c1
-	 Note:
-	Nel caso di recapito in corso d’acqua per impossibilità di scaricare su suolo o negli strati   superficiali del sottosuolo dovrà essere allegata relazione geologica/idrogeologica a firma di tecnico abilitato con le informazioni di cui all’art. 6 comma 1 lettera C;
-	Per la scelta del sistema di trattamento si faccia riferimento all’allegato C paragrafo 2.1.1.,  3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.;
-	la tecnica di dispersione mediante pozzi perdenti non è ammessa per nuove installazioni;
-	esempio del metodo di dimensionamento del sistema di depurazione (vedi anche le norme CITAI del 1977 allegato 5 punto 4 e 5): vasca imhoff+pozzetto di cacciata+condotta disperdente in trincea (minimo 3 A. E);
vasca imhoff:    1) scomparto superiore: 40  50   lt x  n° A. E. con un minimo di 250 lt; 
  2) scomparto inferiore: min 110 - 120 lt x  n° A. E. con un minimo di 300 lt 

condotta disperdente: in presenza di sabbia grossa e pietrisco: 2 mt ogni A. E.;
(minimo 3 A. E)		 	  di sabbia sottile, materiale leggero: 3 mt ogni A. E.;
  di sabbia sottile con argilla: 5 mt ogni A. E.;
  di argilla con un po' di sabbia: 10 mt ogni A. E.;
-	n° abitanti equivalenti (A. E.) = numero di utenti massimi ammissibili calcolati come da regolamento locale di igiene titolo 3, cap. 5, punto 3.5.8 (cioè le persone che possono abitare stabilmente)

-	il sistema di depurazione: non deve interessare le opere destinate ad approvvigionamento idropotabile e deve essere localizzato al di fuori dell’area di rispetto delle sorgenti destinate al consumo umano (potabili);
-	le acque meteoriche vanno raccolte separatamente, avviando alla vasca imhoff esclusivamente le acque reflue.