Allegato Tecnico n. 2 - RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
(da allegare alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica)

Ambito di applicazione
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di veicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 7,3 t/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.

Nell’ attività di riparazione e verniciatura carrozzerie sono comprese operazioni quali:
•	saldatura;
•	pulizia meccanica delle superfici metalliche;
•	preparazione di prodotti vernicianti; 
tali attività, essendo strettamente complementari all’attività principale, sono ricomprese nel presente allegato tecnico.
Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l’attività descritta nella dicitura dello stesso.

Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata). 
Quantità di solvente in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.
         Nell’ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con doppio asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	Quantità di solvente 
in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista	
•	□ 1. Prodotti vernicianti pronti all’uso:prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori (*) (**) 	 □ SI □ NO					
•	□ 2. Stucchi (**)	 □ SI □ NO			///	///	
•	□ 3. Materiale di saldatura	□ SI □ NO			///	///	
•	□ 4. Materiale per la pulizia delle attrezzature (**)	 □ SI □ NO					
Quantità totale annua di materie prime (*) kg ________ 	
Quantità totale di solvente (**) kg ________________	
 (*)   Concorrono al limite per i prodotti vernicianti pronti all’uso di 7,3 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.
(**)   Concorrono al limite di 0,5 t/anno per il solvente esclusivamente le materie prime con doppio asterisco.

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.
E n. (Emissione numero...): indicare l’emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). Ad ogni emissione deve corrispondere un camino all’esterno. Dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni o più fasi possono essere convogliate allo stesso camino, se tecnologicamente possibile. L’emissione è obbligatoria per le fasi indicate nella tabella “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” dell’Allegato Tecnico.
Nuova: barrare se l’emissione è nuova sì/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare sì/no se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alla DGR 13943/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Fasi lavorative	Già effettuata	E. n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
(*)	
•	A. Saldatura	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI   □ NO		□ NO      □ SI Sigla …….…….	
•	B. Preparazione/pulizia meccanica
          (carteggiatura, smerigliatura e assimilabili)	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI   □ NO		□ NO      □ SI Sigla …….…….	
•	C. Preparazione dei prodotti vernicianti	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI   □ NO		□ NO      □ SI Sigla …….…….	
•	D. Applicazione delle vernici	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI   □ NO		□ NO      □ SI Sigla …….…….	
•	E. Appassimento/essiccazione	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI   □ NO		□ NO      □ SI Sigla …….…….	
•	F. Pulizia delle attrezzature	  □ SI  □ NO	E ...	□ SI   □ NO		□ NO      □ SI Sigla …….…….	
(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943/2003 “Migliori tecnologie disponibili” e successive modifiche ed integrazioni.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere: 
-	istallato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce ”Limiti” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;
-	individuato nell'ambito della voce “Tipologia impianto di abbattimento” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;
-	conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell’1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Data                                                                                                                (Timbro della Ditta e firma del gestore)